采购需求
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1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目，供应商必须提供《中小企业声明函》（详见（财库【2020】46号）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》），否则其响应将被拒绝。根据工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
6、本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包乙级（原三级）及以上资质。
（2）供应商具备有效的安全生产许可证。
（3）供应商需保证在本项目提供的资料均真实有效，若弄虚作假将自行承担一切法律责任，提供书面声明。



二、采购需求
特别说明：本文中标注“★”项条款为实质性要求，供应商需按文件要求提供相应的证明材料或承诺函，否则视为无效响应。
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	[bookmark: _Toc338065594][bookmark: _Toc339378680]序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	要求/备注

	1
	司门口天桥维修加固服务项目
	1
	项
	其他未列明行业
	适宜中小企业提供


要求/备注说明
	核心产品
	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。

	节能产品
	采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。

	进口产品
	采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加磋商。

	适宜中小企业提供
	采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照竞争性磋商文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。

	合同分包
	采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。
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[bookmark: _Toc25810][bookmark: _Toc5550][bookmark: _Toc402][bookmark: _Toc1571][bookmark: _Toc11666][bookmark: _Toc7153][bookmark: _Toc20534][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc12235][bookmark: _Toc17894][bookmark: _Toc12605][bookmark: _Toc25711][bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc28616][bookmark: _Toc6177]采购内容需执行的国家相关法律法规、标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于以下内容：《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）、《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JT/T695-2007） 、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG-T 5531-2025）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）等规范要求。 
如上述要求高于国家有关部门颁布的最新国家标准、行业标准或地方标准的，按上述要求执行；低于国家有关部门颁布的最新国家标准、行业标准或地方标准的，按有关标准执行。若有更新的标准开始实行，则以新的标准要求为准。
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[bookmark: _Toc19309][bookmark: _Toc10840][bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc4951][bookmark: _Toc23173][bookmark: _Toc3219][bookmark: _Toc30278]（一）服务范围
本项目维修范围为司门口天桥主桥、主桥梯道、东侧栈桥、东侧栈桥梯道。西侧栈桥及栈桥梯道不在本项目维修范围内。
（二）服务内容
主梁牛腿锈蚀；栈桥、梯道涂装剥落；墩柱涂装剥落，墩柱根部钢板锈蚀；全桥栏杆不同程度锈蚀，局部栏杆立柱断裂；泄水孔堵塞、排水槽锈蚀；伸缩缝渗水锈蚀、损坏、缺失；梁出现横向裂缝；梯道钢板锈蚀；桥面铺装开裂、起拱、破损等维修加固服务。
（三）服务要求
1.主桥涂装维修方案
主梁为钢结构箱梁，涂装锈蚀点绝大部分位于环形主梁与分支主梁、栈桥、梯道相接的牛腿处，少部分位于主梁梁侧。牛腿处锈蚀严重，漆膜脱落严重。本次维修中对全桥先进行打磨除锈，后按《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）中要求重新进行防腐涂装的施工。
2.栈桥涂装维修方案 
栈桥为钢筋混凝土梁，涂装破损点散乱分布于梁体侧面、底面及牛腿处，且涂装脱落严重。本次维修中需先对东侧栈桥梁底及梁侧的原涂装进行铲除，后按《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JT/T 695-2007）中要求重新进行防腐涂装的施工。
3.梯道涂装维修方案 
梯道为钢筋混凝土梁，涂装破损点散乱分布于梁体底面及牛腿处，且涂装脱落严重，踢脚板锈蚀严重。本次维修中需先对除西侧栈桥梯道外的8处梯道梁底及梁侧的混凝土结构原涂装进行铲除，对梯道踢脚板及外侧钢面板进行打磨除锈，后对梁底及梁侧的混凝土结构按《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JT/T 695-2007）中要求重新进行防腐涂装的施工，对梯道踢脚板及外侧钢面板按《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）中要求重新进行防腐涂装的施工。
4.墩柱涂装维修方案 
4.1主梁墩柱维修方案 
主梁墩柱为钢结构墩，涂装破损、锈蚀主要位于墩柱根部，涂装损坏位于墩柱中部。本次维修中需先对主桥墩柱进行打磨除锈，后按《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）中要求重新进行防腐涂装的施工。 
4.2栈桥及梯道墩柱、盖梁维修方案 
栈桥及梯道墩柱、盖梁为钢筋混凝土结构，涂装破损点散乱分布于墩柱上、中、下各处，涂装脱落严重，部分露筋。本次维修中需先对全桥所有栈桥及梯道墩柱、盖梁的原涂装进行铲除，对露筋处进行修补，后按《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JT/T 695-2007）中要求重新进行防腐涂装的施工。 
5.全桥栏杆维修方案 
全桥护栏为钢制护栏，护栏主要病害为涂装破损、锈蚀、部分断裂，病害主要位于护栏根部。本次维修中需先对原护栏进行打磨除锈，对立柱断裂处进行重新焊接加固（若断裂处处于基座混凝土内，需先凿除基座混凝土后再进行焊接），后按《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）中要求重新进行防腐涂装的施工。对于护栏基座破损处，需先对护栏基座原涂装进行铲除，修复基座混凝土结构性破损，后按《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JT/T 695-2007）中要求重新进行防腐涂装的施工。 
6.排水沟槽维修方案 
主梁侧面排水管道为钢制排水槽，排水槽主要病害为涂装破损、锈蚀，病害主要位于排水槽侧面。本次维修中需先对排水槽锈蚀处进行打磨除锈，后按《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）中要求重新进行防腐涂装的施工。对于泄水孔堵塞处，需清除杂物疏通孔道后，在泄水孔上补充安装泄水孔盖。 
7.伸缩缝维修方案 
现状伸缩缝使用建议盖板处理，且盖板已损坏，伸缩缝处渗水严重，导致伸缩缝处牛腿锈蚀。本次维修需重新更换、安装C40型伸缩缝。伸缩缝安装以厂家指导为准，可参考浅埋式毛肋缝的构造和施工工艺。
8.桥面铺装维修方案
司门口天桥主桥为钢箱梁结构，栈桥为混凝土Π型梁，梯道为混凝土梁板结构。
主桥原设计铺装为：钢箱梁之上铺设200号50mm厚细石混凝土，细石混凝土上铺设20mm厚塑胶地面。
栈桥及梯道原设计铺装为：混凝土梁顶板上铺设20mm厚塑胶地面。
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后经多次改造，现状司门口天桥铺装表面磨耗层改为环氧陶瓷薄层(约3mm)。
现阶段常用铺装有以下两种：（1）环氧陶瓷薄层（约3~5mm 厚）；（2）彩色艺术压花混凝土（50mm厚）。
本项目桥面铺装环形主桥段采用彩色艺术压花混凝土，栈桥段采用环氧陶瓷薄层，两种铺装需调配为同一颜色。 
（1）主梁铺装维修方案 
主梁铺装结构为混凝土基层+环氧薄层。主梁Z2-Z3、Z4-Z5间混凝土基层大面积起拱、断裂，脱离梁体，雨水渗入后对主梁顶面造成侵蚀。主梁其余部分铺装病害点散布于各处：破损、脏污、开裂等。本次主梁维修分两个部分：A.拆除主梁顶混凝土后对梁顶进行防腐涂装修复；B.重新植入剪力钉后铺设5cm厚C40 彩色艺术压花混凝土。 
（2）栈桥、梯道铺装维修方案 
东栈桥、梯道结构为混凝土梁，铺装层为梁体上铺设的环氧薄层。铺装病害点散布于各处：破损、脏污、开裂等。本次主梁维修分两部分：A.对梁顶损坏露筋的混凝土梁体进行修复；B.对东栈桥、梯道铺装中的环氧薄层进行全桥的铲除与重新铺设。
9.其他病害维修方案 
9.1墩柱牛腿砼剥落且钢筋外露处，需将外露钢筋除锈后，凿除离散的砼直至露出新鲜完整的砼后聚合物水泥基快硬砂浆浇筑还原原结构尺寸。 
9.2在桥面铺装出现的裂缝处，凿除松散的砼直至露出新鲜完整密实的砼后，清洗表面干净，特别是在墩顶处桥面铺装有横向裂缝处，要进一步探明梁体是否也有裂缝，若有，需进一步检测其受力是否有影响，再做下一步改造；梁顶无病害处，用环氧树脂密封铺装裂缝，再还原桥面铺装面层结构，使其与原桥面铺装保持一致。 
9.3盲道随铺装维修重新铺设。 
9.4桥下净空不足处需设置防撞措施与清晰提示。 
9.5梁出现横向裂缝，需对梁做进一步检测，根据检测结果，再进行下一步改造。 
10.涂装施工工艺 
按照不同维修部位参照如下要求重新涂装。涂装面漆的颜色及品种同现状桥梁。
混凝土结构涂装施工体系
	基层处理
	涂层
	涂料品种
	道数/最低干膜厚度

	原涂装铲除
	底漆
	环氧树脂封闭漆
	1/30um

	环氧腻子找平
	中间漆
	环氧树脂中间漆
	1/100um

	
	面漆
	丙烯酸聚氨酯面漆
	1/80um




主梁顶面涂装施工体系
	表面处理
	表面粗糙度
	涂层
	涂料品种
	道数/最低干膜厚度

	打磨除锈St3级
	40~70um
	底涂层
	环氧富锌底漆
	1/80um


主梁外表面涂装施工体系
	表面处理
	表面粗糙度
	涂层
	涂料品种
	道数/最低干膜厚度

	打磨除锈S13级
	40~70um
	底涂层
	环氧富锌底漆
	1/80um

	
	
	中间漆
	环氧(云铁)漆
	(1~2) /140um

	
	
	面漆
	丙烯酸聚氨脂面漆
	1/40um

	
	
	面漆
	氟碳面漆
	1/40um


梯道钢板、护栏涂装施工体系
	表面处理
	表面粗糙度
	涂层
	涂料品种
	道数/最低干膜厚度

	打磨除锈S13级
	40~70um
	底涂层
	环氧富锌底漆
	1/80um

	
	
	中间漆
	环氧(云铁)漆
	(1~2) /140um

	
	
	面漆
	丙烯酸聚氨脂面漆
	2/80um


11.局部破损维修施工工艺
砼涂装有破损的，按现有原涂装厚度及材料恢复即可。
主要施工工艺为：将混凝土表面凿毛，并露出混凝土坚硬部分，表面的松散层、附着物、油污、灰尘等应清洗干净；在混凝土表面涂刷混凝土复合界面剂（界面剂须与修补材料匹配）；按现有涂装厚度及材料进行修补，并按产品要求进行养护。
（四）人员要求
★1.供应商须配备不少于7人的项目团队，其中：项目负责人1人。供应商组建的服务团队人员年龄应在18周岁及以上。能胜任服务岗位需要，且身体健康，无影响行为能力的疾病。（供应商须提供承诺函）
★2.供应商不得擅自更换拟派项目负责人。特殊情况下可以用同等资历的人员代替，但更换前必须先征得采购人的同意。采购人有权要求供应商更换不能胜任或不符合要求的人员，供应商应接受并在10个工作日内完成调整。（供应商须提供承诺函）
（五）其他要求
1.施工安全措施
1.1桥梁维修施工，必须严格遵守安全操作规程，建立健全安全生产管理制度。 
1.2桥梁维修施工宜在晴天或白天进行，对于不受雨天影响的部位可在雨天进行作业，否则应采取防雨、防湿、防滑等保障措施。夜间施工应保证作业区照明效果良好，并设置管制设施,保证夜间施工及交通安全。 
1.3本项目使用了化学胶粘剂、环氧材料等，材料易于燃烧。在施工时要从使用环境、储存环境等方面严加控制，以保证施工、使用安全。 
（1）施工必须在5℃以上环境温度条件下进行，并应符合各种施工材料的使用温度。 
（2）化学材料为易燃品，应密闭储存，远离火源。 
（3）在配置及使用现场，必须通风良好，操作人员应做好防护，严禁在现场进餐。 
（4）工作场地严禁烟火，并必须配备消防设施。
2.施工期间的交通组织
根据施工进展，做好防护和提醒标志，关键环节施工时封闭地面局部交通，并派专人值守。
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3.1交通与围挡防护
（1）施工前布设封闭式硬质围挡、反光警示标识、夜间爆闪灯，划分作业区、人行绕行通道，提前报备交管部门，高峰期错峰施工。
（2）占用非机动车道、人行道时预留≥1.5m 安全通行宽度，路口位置专人现场疏导人车，避免拥堵、磕碰事故。
（3）高空作业下方全域设置警戒区，禁止行人、车辆进入坠物范围，严禁立体交叉无隔离施工。
3.2高空作业安全
（1）登高脚手架、吊篮搭设验收合格后方可使用，作业人员全员系双钩安全带、防滑劳保鞋，严禁抛物。
（2）大风(6级及以上)、暴雨、霜冻结冰天气停止高空除锈、涂装、构件更换作业。
（3）脚手架定期检查连接件、地基沉降，禁止超载堆放建材、机具。
3.3结构构件维修管控
（1）箱梁、支座、伸缩缝更换前做好临时支顶加固，按方案分步卸载，不得野蛮凿拆，防止梁体位移开裂。
（2）钢结构除锈防腐:打磨粉尘采取围挡吸尘措施，防腐涂料远离明火，废料集中收纳，避免涂料滴落污染路面。
（3）桥面铺装、伸缩缝维修及时清理废渣，新铺装层养生期间封闭通行，未达标不得提前放行行人。
3.4用电、机械与消防安全
（1）现场施工用电实行三级配电两级保护，电缆架空或穿管防护，杜绝线缆碾压泡水，电动工具接地完好。
（2）切割机、空压机等机械专人持证操作，油料单独存放，动火修补钢结构需配备灭火器，办理动火审批。
3.5文明施工与环保
（1）破碎、切割作业酒水降尘，建筑垃圾日产日清，密闭转运，不得沿路抛酒。
（2）严控施工噪声，居民区避开22:00一次日6:00 高噪音工序施工。
3.6成品与既有设施保护
（1）天桥扶手、石材饰面、路灯、管线提前包裹防护，维修时避免磕碰原有完好构件。
（2）施工结束清理路面杂物，恢复标线、防护设施，经多方验收后撤除围挡。
四、商务要求  
[bookmark: _Toc23873]（一）预算金额：110万元，超过预算金额为无效响应。
（二）报价要求：供应商所提供的货物和服务一律用人民币报价，供应商的报价应是完成本项目釆购人需支付的全部费用（人工费、材料费、设备费、材料检测试验费、管理费、利润、税费、风险费用及合同履行过程中可能发生的其他费用）。
（三）付款方式：
1.供应商维修服务完成，并通过采购人验收合格后，在采购人核定金额后，采购人向供应商支付费用。
2.采购人支付费用前，供应商应向采购人提交等额有效的发票（由采购人决定增值税普通发票或增值税专用发票）；若供应商延迟交付发票，则采购人有权顺延付款。采购人在收到供应商提交的发票后5个工作日内支付服务费用。
3.核定金额说明：双方同意，本合同项下的结算依据以双方共同确认的结算文件为准，结算金额按照服务量及合同约定价进行核算。除非合同另有明确约定，或法律、行政法规另有规定，任何一方不得强制要求以审计机关的审计结果作为本合同的结算依据。
★（四）合同履行期限（服务期）：45个日历天。
★（五）质保期：自竣工验收合格之日起2年，防水5年，其他满足国家、行业相关要求（如有从其要求）。（供应商提供承诺函，格式自拟）
（六）服务地点：武汉市武昌区司门口天桥。
（七）履约保证金：不收取。
（八）保密：采购人与供应商在合作中所获知对方需要保密的文件、资料、数据、信息、情报负有保密义务，未经对方书面同意不得将其泄漏给第三方。
[bookmark: _Toc13416]五、采购标的的验收标准
（一）履约验收主体：采购人和第三方专业机构。
（二）履约验收时间：
1.隐蔽工程验收：混凝土修补、钢筋除锈、裂缝注胶、栏杆焊接、防水层、伸缩缝锚固等隐蔽部位，应在覆盖或进入下道工序前组织验收。
2.分项/分部验收：涂装、铺装、伸缩缝更换、栏杆修复、混凝土修补等分项工程完成后，应及时组织分项验收。
3.竣工验收：合同约定的全部施工内容完成、自检合格、现场清理完毕、竣工资料齐全后，由供应商提出验收申请，采购人按合同约定组织竣工验收。
4.整改复验：验收不合格的，供应商应按书面整改要求限期整改，整改完成后重新验收。
（三）履约验收方式：采取“资料审查 + 现场查验 + 实测实量 + 必要时第三方检测”的方式。
（四）履约验收程序：
1.供应商完成合同约定内容并自检合格后，提交竣工验收申请及完整资料。
2.采购人审查资料是否齐全，具备验收条件后组织验收小组开展验收。
3.验收小组按采购文件、响应文件、合同、设计文件及相关规范逐项核对。
4.对发现的问题形成书面记录，明确整改内容、时限和复验要求。
5.验收合格后出具验收意见或验收书，由验收小组成员及供应商签字确认。
（五）履约验收内容：
1.混凝土结构修补：裂缝封闭、凿除修补、钢筋除锈阻锈、表面恢复。
2.涂装防腐：钢构件或混凝土构件表面除锈、底漆、中间漆、面漆及涂层厚度。
3.桥面铺装：环氧薄层、彩色压花混凝土或原铺装恢复的平整度、粘结性、抗滑性。
4.伸缩缝：伸缩缝更换或维修后的缝宽、高差、锚固、防水和伸缩性能。
5.栏杆及焊接：栏杆修复、焊接质量、连接牢固度、高度和线形。
6.排水及附属设施：泄水管、排水槽、标识、围挡恢复、成品保护。
7.安全文明施工：交通组织、围挡设置、垃圾清运、现场恢复。
8.竣工资料：施工记录、隐蔽验收记录等。
（六）履约验收标准：
履约验收标准需执行的国家相关法律法规、标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于以下内容：《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T 722-2023）、《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JT/T695-2007） 、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG-T 5531-2025）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）等规范要求。 
如上述要求高于国家有关部门颁布的最新国家标准、行业标准或地方标准的，按上述要求执行；低于国家有关部门颁布的最新国家标准、行业标准或地方标准的，按有关标准执行。若有更新的标准开始实行，则以新的标准要求为准。
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[bookmark: _GoBack]三、评分标准
	评分项目
	评审因素
	评分标准
	分值

	价格部分
（10分）
	报价
	磋商小组只对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为10分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：报价分=(评标基准价/投标报价)×10%×100。
	10

	商务部分
（25分）
	类似业绩
	供应商近三年（2023年10月以来）承担过的同类业绩（桥梁维修或桥梁新建或桥梁改建），提供1个得3分，最多得9分。提供合同，时间以合同签订日期为准。
证明材料：提供项目合同（应提供合同首页、盖章页及关键页）的清晰影印本并加盖供应商公章。未提供相关证明材料或所提供的资料内容难以辨认的或评审专家无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律不得分。
备注：若不同项目，签订业主为同一主业时，可累计计取。
	9

	
	用户好评
	供应商提供以上同类业绩在服务期间获得过用户单位出具的满意评价证明（须加盖用户单位公章），且评议为“好”或“满意”或“优良”等类似评价的，每提供一个评议得2分，最多得6分。以对象（采购人）评价证明为准。
	6

	
	拟派服务团队
	1.供应商拟派项目负责人具有市政工程二级及以上建造师和合格有效的安全生产考核B证得2分，提供身份证、注册证、安全生产考核B证、劳动合同及社保缴纳证明（①提供近6个月中任意一个月社保证明材料；②若入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准；③若为退休人员、提供退休证）；（2分）
2.供应商拟派技术负责人具有中级及以上职称（市政工程专业类）得2分，提供身份证、劳动合同、职称证书及社保缴纳证明（①提供近6个月中任意一个月社保证明材料；②若入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准；③若为退休人员、提供退休证）。（2分）
3.供应商拟派项目服务团队人员（不含项目经理和技术负责人）中，具有岗位培训证书（如施工员、质量员、标准员、资料员、机械员、劳务员、材料员），每提供1个岗位人员得1分（不重复累计），最高得5分。提供身份证、劳动合同、岗位培训证（考核C证）及社保缴纳证明（①提供近6个月中任意一个月社保证明材料；②若入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准；③若为退休人员、提供退休证）。（5分）
4.供应商拟派项目服务团队人员（不含项目经理和技术负责人）中，具有安全生产考核C证得1分，提供身份证、劳动合同、安全生产考核C证及社保缴纳证明（①提供近6个月中任意一个月社保证明材料；②若入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准；③若为退休人员、提供退休证）。（1分）
说明：每个人员若有多个证书时，以得高分证书计取（不重复累计）。
	10

	



技术
（65分）
	项目理解与分析
	一、评审内容：
供应商应根据对项目需求的理解，结合自身经验，针对本项目的实施的地理位置、工作要求、环境条件等情况，剖析本项目的重点与难点。内容包含但不限于：
1.供应商对项目需求、服务现状及实施内容分析；（4分）
2.实施重难点阐述及解决措施。（4分）
二、评审标准：
以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得4分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，得2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	8

	
	维修服务方案
	一、评审内容：
    供应商针对本项目特点和实际情况制定维修服务方案满足实际需求，内容包含但不限于：
1.主桥涂装维修方案；（3分）
2.栈桥涂装维修方案；（3分）
3.梯道涂装维修方案；（3分）
4.墩柱涂装维修方案；（3分）
5.全桥栏杆维修方案；（3分）
6.排水沟槽维修方案；（3分）
7.伸缩缝维修方案；（3分）
8.桥面铺装维修方案；（3分）
9.其他病害维修方案。（3分）
二、评审标准：
以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得3分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，得2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	27

	
	人员配备方案
	一、评审内容：
供应商结合项目实际情况制定人员配备方案，内容包含但不限于：
1.服务机构、岗位职责及人力配置；（3分）
2.人员保障方案。（3分）
二、评审标准：
以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得3分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	6

	
	拟投入设备及管理方案
	一、评审内容：
供应商结合项目实际情况制定拟投入设备及管理方案，内容包含但不限于：
1.设备配置方案及安全使用方案；（3分）
2.设备保障及管理方案。（3分）
二、评审标准：
以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得3分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	6

	
	质量保证方案
	一、评审内容：
供应商结合项目实际情况制定质量保证方案，内容包含但不限于：
1.质量保证目标、规范及制度；（3分）
2.质量保证措施、相应处罚承诺及服务质量保障改进措施。（3分）
二、评审标准：
以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得3分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	6

	
	安全、文明作业方案
	一、评审内容：
供应商结合项目实际情况制定安全、文明作业方案，内容包含但不限于：
1.安全培训及安全保障方案；（3分）
2.文明培训及文明作业方案。（3分）
二、评审标准：
以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得3分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	6

	
	对突发性事件的应急及保障措施
	一、评审内容：
供应商针对本项目特点和实际情况制定突发应急处理方案，内容包含但不限于：
1.应急组织架构及响应机制；（3分）
2.突发事件处置措施及风险防控预案。（3分）
二、评审标准：
    以上评审内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强的，得3分；方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性的，2分；方案内容描述不完整、不合理的，得1分；未提供或未响应不得分。
	6

	总分
	100

	说明：
上述技术方案中，区间量化指标：
1、描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强：
(1)方案完全响应采购需求要求，
(2)对项目内容作了有针对性的全面、具体分析，
(3)提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判，
(4)准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案，
(5)针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证，
(6)对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致、具体，具有一定的论证支撑性及可追溯性。
2、描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性：
(1)响应方案不完整，和采购需求存在微小偏差和响应缺项，
(2)对项目内容分析有一定的层次性，能大体体现项目要求，
(3)只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案，
(4)对服务的响应进行泛化一般描述，缺少针对性，
(5)部分资料、数据等响应方案的支撑衬料提供过于简单。
3、描述不完整、不合理的：
(1)响应方案没有响应采购需求，或有明显重大有缺陷，
(2)对项目内容分析缺乏层次性，对项目需求的体现不明显，或有明显重大缺陷，
(3)响应方案排列、响应情况杂乱，或文不对题。
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